IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2]"
File name: "/temp/Plafometal, Bac HORUS sur ossature cachée.ifc"
Time stamp: "2017-10-20T12:11:07"
Author: "saint-gobain"
Organization: "Amazon.com"
Preprocessor: "GeometryGymIFC v0.0.12.0 by Geometry Gym Pty Ltd built 2017-10-17T13:50:43"
Originating system: "GeometryGymIFC v0.0.12.0"
Authorization: "None"
Application: "GeometryGymIFC v0.0.12.0" version "0.0.12.0" identifier "GeometryGymIFC v0.0.12.0" by Organization "Geometry Gym Pty Ltd"

People and organizations
  Person "saint-gobain" id "saint-gobain" of Organization "Amazon.com"
  Owner history of Person "saint-gobain" id "saint-gobain" of Organization "Amazon.com" | application "GeometryGymIFC v0.0.12.0" version "0.0.12.0" identifier "GeometryGymIFC v0.0.12.0" by Organization "Geometry Gym Pty Ltd" | change ADDED | created 1508494267 (2017-10-20T10:11:07Z) | last modified 1508494267 (2017-10-20T10:11:07Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: RADIAN
  TIMEUNIT: SECOND

Spatial structure
IFCPROJECT "Saint-Gobain"
  IFCBUILDING "Saint-Gobain" | postal address: "Unknown", "Unknown", "Unknown", "Unknown"
    contains 1 element
      1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Plafometal, Bac HORUS sur ossature cachée" | object type "Plafometal, Bac HORUS sur ossature cachée" | CEILING | names: "Plafometal, Bac HORUS sur ossature cachée" | descriptions: "Plafond suspendu" | material: layers "Plafometal, Bac HORUS sur ossature cachée" ("Panneau & ossature" 109.0) | property sets: GENERAL INFO, Bac autoportant métallique HORUS sur ossature cachée, largeur 300/600/675mm, longueur à la demande, absorption acoustique jsuqu'à 1 (offre ALPHA PLUS)

Types
  IFCCOVERINGTYPE "Plafometal, Bac HORUS sur ossature cachée" | CEILING | 1 occurrence

Property sets
  GENERAL INFO | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Date de creation objet = "10/20/2017 12:00:00 AM" (IFCLABEL)
    Fiche de présentation (url site web) = "http://www.plafometal.fr/horus-perfore" (IFCLABEL)
    Nom fabricant = "Plafometal" (IFCLABEL)
    Propriete intellectuelle = "Plafometal / Saint-Gobain" (IFCLABEL)
    Site web fabricant (url) = "www.plafometal.com" (IFCLABEL)
    clause juridique = "Cet objet BIM est fourni à titre indicatif, notre societe se reservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre societe ne peux en garantir le caractère exhaustif ni l’absence d’erreurs materielles." (IFCLABEL)
    contenu de lobjet = "Bac autoportant métallique HORUS sur ossature cachée, largeur 300/600/675mm, longueur à la demande, absorption acoustique jsuqu'à 1 (offre ALPHA PLUS)" (IFCLABEL)
    fonction = "Plafond suspendu" (IFCLABEL)
    version = "v.1-1" (IFCLABEL)
  Bac autoportant métallique HORUS sur ossature cachée, largeur 300/600/675mm, longueur à la demande, absorption acoustique jsuqu'à 1 (offre ALPHA PLUS) | properties | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Bord = "jointifs" (IFCLABEL)
    COLIS PALETTE = "en fonction de la longueur" (IFCLABEL)
    Couleur (RVB) = "240, 240, 240" (IFCLABEL)
    M2 COLIS = "en fonction de la longueur" (IFCLABEL)
    M2 PALETTE = "en fonction de la longueur" (IFCLABEL)
    Nom ifcPropertySet_1 = "Bac autoportant métallique HORUS sur ossature cachée, largeur 300/600/675mm, longueur à la demande, absorption acoustique jsuqu'à 1 (offre ALPHA PLUS)" (IFCLABEL)
    Performance acoustique = "αw jusqu'à 1" (IFCLABEL)
    QAI = "A+ ou A avec isolant spécifique surfacé" (IFCLABEL)
    UNITE DE BASE COLIS = "en fonction de la longueur" (IFCLABEL)
    UNITE DE COMMANDE = "Colis" (IFCLABEL)
    UNITE FACTURATION = "m²" (IFCLABEL)
    couleurs standards = "blanc gris 9006" (IFCLABEL)
    hauteur ossature (mm) = "32" (IFCLABEL)
    hauteur panneau (mm) = "37 ou 50" (IFCLABEL)
    largeur ossature (mm) = "37" (IFCLABEL)
    largeur panneau (mm) = "300/600/675" (IFCLABEL)
    longueur panneau (mm) = "900 à 2700" (IFCLABEL)
    ossatures = "suspension HORUS" (IFCLABEL)
    perforations standards = "lisse 11%1.5 22%1,5 10%2,5 16%2,5 23%2,5 18% Irrégulières 20% 61x4 40% 61x4" (IFCLABEL)
    réaction au feu = "A1 en prélaqué A2,s1-d0 en postlaqué" (IFCLABEL)